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Додаток 2









 





до ухвали  міської  ради 










 





від___________№____

Порівняльна таблиця внесених змін до загальної пояснювальної записки до зонінгу м.Львова
(зміни внесені в останню редакцію тексту пояснювальної записки базового зонування, затвердженого в складі зонінгу Личаківського району)

	Текст в попередній редакції
	 Текст в новій редакції

	Вступ

	План  зонування території міста Львова розроблений  на основі рішень генплану міста  на замовлення Управління Департаменту містобудування Львівської міської ради   у  відповідності   з:

Законом  України   «Про регулювання містобудівної  діяльності», 

Національним стандартом України  «Настанова  про  склад  та  зміст  плану  зонування  території  (зонінг)   ДСТУ-Н Б Б. 1 -1 – 12 : 2011.

Результатом  запровадження  зонінгу  буде  підвищення  ефективності  реалізації  генплану,  раціонального  використання  території  міста  в  ринкових  умовах  з  узгодженням  приватних,  громадських  та  державних  інтересів, а  також  забезпечення  інформованості  потенційних  інвесторів  щодо  можливостей  реалізації  їх  намірів  і  прозорості  управлінських  рішень  в  сфері  містобудування,  що  стимулюватиме  інвестиційну  активність  фізичних та юридичних  осіб.


	- доповнено другим пунктом в наступній редакції:

План  зонування території міста Львова розроблений  на основі рішень генплану міста  на замовлення Управління Департаменту містобудування Львівської міської ради   у  відповідності   з:

Законом  України   «Про регулювання містобудівної  діяльності».

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» № 1817-19 від 17.01.2017р.

Національним стандартом України  «Настанова  про  склад  та  зміст  плану  зонування  території  (зонінг)   ДСТУ-Н Б Б. 1 -1 – 12 : 2011.

Результатом  запровадження  зонінгу  буде  підвищення  ефективності  реалізації  генплану,  раціонального  використання  території  міста  в  ринкових  умовах  з  узгодженням  приватних,  громадських  та  державних  інтересів, а  також  забезпечення  інформованості  потенційних  інвесторів  щодо  можливостей  реалізації  їх  намірів  і  прозорості  управлінських  рішень  в  сфері  містобудування,  що  стимулюватиме  інвестиційну  активність  фізичних та юридичних  осіб.

Регламенти, рекомендації та інша інформація, викладена в  Том 1 частина 1, поширюється на всю територію міста.



	Розділ 1 Загальні  принципи  зонування  міста  Львова

	1.1. Види регламентів і зонування:

	  Параметри забудови в об’ємі вимог «Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст», затверджених наказом Мінрегіонбуду України № 103 від 07.07.2011р. із змінами від 2012р. і 2013р. визначаються в порядку згідно розділів 1.3, 3, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6.


	Параметри забудови в об’ємі вимог «Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст», затверджених наказом Мінрегіонбуду України № 103 від 07.07.2011р. із змінами від 2012р. і 2013р. та з врахуванням змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», які внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо удосконалення містобудівної діяльності» від 17.01.2017р. №1817-VIII визначаються в порядку згідно розділів 1.3, 3, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6.



	1.2.2.

	 - переважні та супутні – тобто найпоширеніші в даній зоні функціональні види забудови та іншого використання земельних ділянок – безумовно дозволені;

 - допустимі  -  тобто  сумісні  з  переважними, види забудови та іншого використання земельних ділянок, які можуть бути дозволені за умови виконання визначених вимог і отримання спеціальних погоджень.


	 - переважні та супутні – тобто найпоширеніші в даній зоні функціональні види забудови та іншого використання земельних ділянок – безумовно дозволені і відповідають за функціональним призначенням вимогам містобудівної документації на місцевому рівні;

 - допустимі  -  тобто  сумісні  з  переважними, види забудови та іншого використання земельних ділянок, не відносяться до дозволених, але можуть бути дозволені за умови виконання визначених вимог і отримання спеціальних погоджень, тобто можуть  відповідати вимогам містобудівної документації на місцевому рівні за певних умов;



	1.3. Принципи встановлення єдиних містобудівних умов і обмежень забудови та іншого використання  земельних  ділянок

	1.3.1.

	Єдині  умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок  для  кожної підзони за планувальними обмеженнями в межах кожної зони  за  функціональним  регламентом  (базове  зонування)  встановлюються даним проектом тільки для переважних видів забудови,  виходячи   з: 

специфічного для кожної зони переліку переважних видів забудови земельних ділянок


	Єдині  умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок  для  кожної підзони за планувальними обмеженнями в межах кожної зони  за  функціональним  регламентом  (базове  зонування)  встановлюються даним проектом тільки для переважних та супутніх видів забудови,  виходячи   з: 

специфічного для кожної зони переліку переважних та супутніх видів забудови земельних ділянок;



	1.3.3.

	 Параметри і містобудівні умови та обмеження для допустимих видів забудови визначаються згідно погодженого містобудівною радою містобудівного розрахунку та при потребі, історично-містобудівного обґрунтування з врахуванням регламентів підзон обмежень, а також визначених вимог, які видаються  Управлінням архітектури та містобудування на запит потенційного забудовника (замовника).

	Параметри і містобудівні умови та обмеження для допустимих видів забудови визначаються спеціально уповноваженим органом в сфері архітектури та містобудування за умови позитивних висновків (результатів) засідання містобудівної ради при розгляді містобудівного розрахунку та  при потребі, історично-містобудівного обґрунтування (погодженого у встановленому законом порядком уповноваженим органом охорони історичної спадщини) з врахуванням регламентів підзон обмежень.


	1.4.   Порядок забудови та іншого використання земельних ділянок у  відповідності  з  містобудівними  регламентами

	1.4.1.

	Переважні і супутні види забудови земельних ділянок здійснюються суб'єктами містобудування на основі і з дотриманням вимог вихідних даних, отриманих в порядку згідно  ст. 26, 27, 29  та  30  Закону України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»  і  відповідних  підзаконних  актів.
	Переважні і супутні види забудови земельних ділянок є дозволеними і здійснюються суб'єктами містобудування на основі і з дотриманням вимог вихідних даних, отриманих в порядку згідно  ст. 26, 27, 29  та  30  Закону України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»  і  відповідних  підзаконних  актів та державних будівельних, санітарних і протипожежних норм.



	1.4.2.

	Допустимі  види  забудови  земельних ділянок здійснюються на основі і з дотриманням  вихідних даних та визначених вимог (п.1.3.4),  які  видаються  управлінням  архітектури і  містобудування  ( УАМ )  в термін до 7 робочих  днів  від  дати  отримання  позитивного  висновку  архітектурно-містобудівної  ради щодо матеріалів  містобудівного  розрахунку  (ескізу  намірів  забудови) та історико-містобудівного обґрунтування (в межах історичного ареалу ІА-4 в зоні охорони історичного ландшафту (ІА-6) для випадків відхилення від регламенту зони регулювання забудови (ІА-5)),  які  подаються  замовником.



Термін  розгляду  вказаних  матеріалів  архітектурно-містобудівною  радою -  20  робочих  днів  від  дати  подачі  заяви. Порядок роботи ради – згідно ст.20 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», типового положення про раду.


	Допустимі  види  забудови  земельних ділянок не відносяться до дозволених і здійснюються на основі і з дотриманням  вихідних даних та визначених вимог (п.1.3.4),  які  видаються  спеціальним уповноваженим органом в сфері архітектури та містобудування в термін до 10 робочих  днів  після  отримання  позитивних  результатів архітектурно-містобудівної  ради щодо матеріалів, які подаються замовником: містобудівного  розрахунку  (ескізу  намірів  забудови) та історико-містобудівного обґрунтування (в межах історичного ареалу ІА-4 в зоні охорони історичного ландшафту (ІА-6) для випадків відхилення від регламенту зони регулювання забудови (ІА-5)).

Термін  розгляду  вказаних  матеріалів:  архітектурно-містобудівною  радою -  20  робочих  днів  від  дати  подачі  заяви. Порядок роботи ради – згідно ст.20 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», типового положення про раду.



	1.7. Процедура внесення змін і уточнень  в план зонування та порядок розроблення детального плану території (ДПТ)  при наявності затвердженого зонінгу
(даний пункт доповнено і викладено окремими підпунктами)

	В план зонування можуть   вноситись зміни та уточнення.

Зміни в план зонування  вносяться  у випадку  внесення змін в генплан міста, на підставі затвердженого проекту внесення змін в генплан, а також згідно п.6.7. ДСТУ-НББ.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)».

Уточнення плану зонування території здійснюється при розробленні ДПТ.

При наявності зонінгу детальні плани розробляються  з метою конкретизації єдиних містобудівних умов та обмежень забудови ділянок, визначених планом зонування для даної зони. В процесі розроблення ДПТ,  як правило, виникає необхідність уточнення рішень генплану міста та плану зонування.

Вказані детальні плани території обов’язково розробляються у наступних випадках:

1. Для територій комплексної забудови або комплексної реконструкції забудови згідно ст. 33  ЗУ ” Про регулювання містобудівної діяльності”, в тому числі:

- на квартали нової житлової  та громадської  забудови, передбаченої генпланом  міста  Львова на вільних від забудови територіях;

- на реконструкцію територій колишніх підприємств, кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, садівничих, садово-городніх та дачних  кооперативів, що передбачає зміну їх функціонального призначення або зміну основних техніко-економічних і містобудівних показників;

- на реконструкцію  територій колишніх підприємств , що передбачає розподіл територій між двома та більше власниками нерухомого майна.

2. При розміщенні  об’єктів, комплексів державного та загальноміського значення, об’єктів зовнішнього та комунального транспорту,  тощо.

3. При коригуванні (уточненні) трасування вуличної мережі із зміною габаритів червоних ліній

Необхідність внесення уточнень в “зонінг” обумовлюється в завданні на розроблення детального плану території.

Уточнені матеріали зонування території та містобудівних регламентів у складі ДПТ проходять процедуру громадських слухань, погоджуються управлінням архітектури та розробником плану зонування  території м. Львова і затверджуються  міською радою.

Затверджений в установленому порядку ДПТ з матеріалами уточнення зонування та містобудівних регламентів стає невід’ємною частиною  містобудівної документації (генплан, зонінг),  реєструється як уточнення генплану (зонінгу)  і вноситься в установленому порядку в містобудівний кадастр.


	1.7.1.

Зміни до плану зонування можуть розроблятись як окремий документ або вноситись шляхом розроблення детального плану території (далі –ДПТ).

Зміни до плану зонування, що розробляються як окремий документ, вносяться на підставі рішення міської ради і затверджуються на сесії міської ради. Зміни до плану зонування, що вносяться шляхом розроблення ДПТ, затверджуються Виконавчим комітетом міської ради.

Уточнення плану зонування території здійснюється при розробленні ДПТ.

При наявності зонінгу детальні плани розробляються  з метою уточнення для конкретних ділянок єдиних містобудівних умов та обмежень їх забудови, визначених планом зонування узагальнено, для зони в цілому. В процесі розроблення ДПТ, може виникати необхідність уточнення рішень, в т.ч і  генплану міста відповідно до п.1 ст.19 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності» .

Необхідність внесення змін або уточнень в “зонінг” обумовлюється в  рішенні ради (виконкому) та завданні на розроблення детального плану території.

Уточнені матеріали зонування території та містобудівних регламентів у складі ДПТ проходять процедуру громадських слухань, погоджуються у випадку необхідності із відповідними органами і затверджуються Виконавчим комітетом  міської ради.

1.7.2.
Детальні плани території, при наявності зонінгу, обов’язково розробляються у наступних випадках:

1. Для територій комплексної забудови або комплексної реконструкції

забудови згідно ст. 33  ЗУ ” Про регулювання містобудівної діяльності”,

в тому числі:

 - на квартали нової житлової  та громадської  забудови, передбаченої генпланом  міста  Львів на вільних від забудови територіях;

 - на реконструкцію територій колишніх підприємств та кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, що передбачає зміну їх функціонального призначення або зміну основних техніко-економічних і містобудівних показників;

 - на реконструкцію  територій колишніх підприємств , що передбачає

     розподіл територій між двома та більше власниками нерухомого майна.

2. При розміщенні  об’єктів, комплексів державного та загальноміського значення, об’єктів зовнішнього та комунального транспорту,  тощо.

3. При коригуванні (уточненні) трасування вуличної мережі із зміною габаритів червоних ліній.

1.7.3.

 Затверджений в установленому порядку ДПТ з матеріалами зміни або уточнення зонування та містобудівних регламентів стає невід’ємною частиною  містобудівної документації (зонінгу),  реєструється як зміна або  уточнення зонінгу  і вноситься в установленому порядку в містобудівний кадастр. 

	Розділ 2 Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за        природними  та  антропогенними чинниками (регламенти за окремими факторами)  - доповнено наступним текстом

	
	Гранична висота  житлових будинків в метрах, вказана в регламентах зон Ж-1 – Ж-5, встановлюється від поверхні землі. Висота будинків в умовах дуже складного рельєфу і при відхиленнях від даного регламенту розглядається і встановлюється за процедурою для  допустимих видів забудови (п.1.4.2).

Відхилення до 5% від встановленого параметру не є порушенням регламенту.



	2.1.
Перелік  зон  за  переважними, супутніми  і  допустимими  видами  забудови  та іншого  використання  земельних  ділянок

	Ж-1 – зона  садибної  житлової  забудови.

Зона індивідуальної житлової забудови виділена для забезпечення правових умов формування житлових районів низької щільності забудови – окремо стоячих житлових будинків садибного типу і блокованих житлових будинків поверховістю не вище 3-х поверхів з земельними ділянками, з мінімально дозволеним набором послуг місцевого значення. 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів;

Ж-2 – зона малоповерхової квартирної житлової забудови.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів; 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні житлові будинки до 6-ти поверхів;

Ж-3 – зона  багатоповерхової    житлової   забудови

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні житлові будинки 5- 10  поверхів 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Окремостоячі багатоквартирні житлові будинки баштового типу  12-16 поверхів.

Ж-4 – зона  багатоповерхової  житлової  забудови 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- 
Багатоквартирні  житлові  будинки 9(10)-16 поверхів 

Ж-5 – зона  змішаної малоповерхової та багатоповерхової  житлової  забудови

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- 
Багатоквартирні  житлові  будинки  до 4-ох  поверхів включно.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні житлові будинки 5-10 поверхів, з об’єктами обслуговування вбудовано-прибудованими.


	Ж-1 – зона  садибної  житлової  забудови.

Зона індивідуальної житлової забудови виділена для забезпечення правових умов формування житлових районів низької щільності забудови – окремо стоячих житлових будинків садибного типу і блокованих житлових будинків поверховістю не вище 3-х поверхів включно (не вище 12м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 15м до гребеня даху) з земельними ділянками, з мінімально дозволеним набором послуг місцевого значення.
Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів включно (не вище 15м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 18м до гребеня даху);
Ж-2 – зона малоповерхової квартирної житлової забудови.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів включно (не вище 15м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 18м до гребеня даху);
Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні житлові будинки до 6-ти поверхів включно (не вище 22м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 25м до гребеня даху);
Ж-3 – зона  багатоповерхової    житлової   забудови

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні житлові будинки 5- 10  поверхів  (не вище 35м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), надбудови для інженерного облаштування – не вище 37м).

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Окремостоячі багатоквартирні житлові будинки баштового типу  12-16 поверхів  (не вище 55м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), надбудови для інженерного облаштування – не вище 57м).
Ж-4 – зона  багатоповерхової  житлової  забудови 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні  житлові  будинки 9(10)-16 поверхів включно (не вище 55м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), надбудови для інженерного облаштування – не вище 57м).
Ж-5 – зона  змішаної малоповерхової та багатоповерхової  житлової  забудови

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні  житлові  будинки  до 4-ох  поверхів включно (не вище 15м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 18м до гребеня даху). 
Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні житлові будинки 5-10 поверхів, з об’єктами обслуговування вбудовано-прибудованими (не вище 35м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), надбудови для інженерного облаштування – не вище 37м).


	Громадські зони – Г 

(Г-1, Г-2, Г-3, Г-4, Г-6)

	
	Доповнено:

Зони розміщення громадських об’єктів різного функціонального призначення.

Гранична висота об’єктів в межах зон Г-1, Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6 приймається:

- в межах історичного раеалу – 15м;

- в межах зон регулювання забудови – 18м;

- в інших випадках – не встановлюється, якщо не встановлені інші обмеження, згідно ДБН , нормативних актів.



	
	Доповнено в допустимих видах забудови

· школи та дитячі дошкільні заклади

	ТР -2  –   зони  транспортної  інфраструктури  (вулична  мережа)

	ТР -2  –   зони  транспортної  інфраструктури  (вулична  мережа).
Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

 - наземні  та  надземні  інженерні комунікації;

 - озеленення  розділювальних  і  технічних  смуг;

 - рекламні  щити,  установки,  розтяжки,  тощо;

 - малі  архітектурні  форми,  кіоски,  ятки;

 - тимчасові  стоянки  автотранспорту;

 - тимчасові  стоянки  для  велосипедистів;

 - споруди  АЗС  - тимчасово.

 - пішохідні бульвари.


	ТР-2 – зони транспортної інфраструктури:

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- наземні  та  надземні  інженерні комунікації;

 - озеленення  розділювальних  і  технічних  смуг;

 - рекламні  щити,  установки,  розтяжки,  тощо;

 - малі  архітектурні  форми,  кіоски,  ятки;

 - тимчасові  стоянки  автотранспорту;

 - тимчасові  стоянки  для  велосипедистів;

 - споруди  АЗС  - тимчасово.

 - пішохідні бульвари.

  - тимчасові об’єкти та споруди інженерної інфраструктури.

	3.2. Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за вимогами охорони культурної спадщини   (історико - архітектурний  регламент,  індекс  ІА).

	3.2.3.

	Висота  забудови  регламентується  не  вище   18 м.  

Відхилення  можливе  за  процедурою для  допустимих  видів  забудови  (п. 1.4.2), допустима висота забудови визначається шляхом розроблення історико-містобудівного обґрунтування. 

Висота  забудови  регламентується  не  вище   18 м.  

Відхилення  можливе  за  процедурою для  допустимих  видів  забудови  (п. 1.4.2).



	3.8. Порядок розташування, будівництва, реконструкції та маркування об’єктів, що можуть створити загрозу безпеці повітряного руху

	
	 (витяг з постанови «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України»  від 29 березня 2002 р. N 401 у редакції постанови КМУ №680 від 01.07.2009р.)
       146. Умови розташування, будівництва, реконструкції та маркування об'єктів, що можуть створити загрози безпеці  повітряного    руху,  погоджуються      з      Міноборони, 
Державіаслужбою,  Украерорухом та РДЦ. Розташування та будівництво об'єктів,  дійсна  висота яких перевищує 50 метрів, погоджуються з Міноборони, Державіаслужбою, Украерорухом. 
     147.В Державіаслужбі підлягає погодженню вибір майданчиків для   проектування,   будівництва,   розширення,  реконструкції  і технічного переобладнання: 
     1) аеродромів, постійних та тимчасових злітно-посадкових майданчиків; 
     2) об'єктів у межах смуг повітряних підходів до аеродромів, а також поза межами цих смуг у радіусі 10 кілометрів від контрольної точки аеродрому (КТА); 
     3) об'єктів заввишки  50  метрів  і  більше  стосовно  висоти  аеродрому на відстані від 10 до 30 кілометрів від КТА; 
     4) ліній    зв'язку,    електропередачі,   вибухонебезпечних, радіотехнічних, світлотехнічних та  інших  об'єктів  (залізничних колій,  автомобільних шляхів,  кар'єрів тощо), які можуть створити  перешкоди в функціонуванні аеродрому,  його радіотехнічних засобів або  радіотехнічних  пристроїв  повітряних  трас  незалежно від їх розміщення; 
     5) об'єктів заввишки 50 метрів  і  більше  незалежно  від  їх розміщення; 
     6) об'єктів  з  викидом  відкритого  полум'я,  газів та диму, діяльність яких може призвести до погіршення видимості  в  районах  аеродромів незалежно від їх розміщення; 
     7) вибухонебезпечних об'єктів незалежно від їх розміщення. 
     Забороняється розміщення    сміттєзвалищ,    будівництво   на  відстані  ближче  ніж  15  кілометрів  від  визначеної   території  аеропорту   звірівницьких   ферм,  боєнь  та  інших  об'єктів,  що спричиняє масове скупчення птахів. 



	7.6 Зведена таблиця основних кількісних параметрів містобудівних умов та обмежень для переважних видів забудови


                                   Текст в попередній редакції                                                                                                              Текст в новій редакції
	Індекс зон базового зонування
	Гранична висота забудови
	Граничний відсоток забудови, % (максимальний)
	Гранична щільність населення  люд/га
	
	Індекс зон базового зонування
	Гранична висота забудови
	Граничний відсоток забудови, % (максимальний)
	Гранична щільність населення  люд/га

	  1
	2
	3
	4
	
	1
	2
	3
	4

	Ж-1
	3 пов.;

регламенти обмежень див.Г-1
	36% (рекомендований)
	В залежності від розмірів ділянок див. п.7.3 зонінгу
	
	Ж-1
	3 пов включно(не вище 12м в стінах і (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 15м до гребеня даху);

обмежень див.Г-1
	36% (рекомендований)
	В залежності від розмірів ділянок див. п.7.3 зонінгу

	Ж-2
	4 пов;

регламенти обмежень див. Г-1
	В залежності від поверховості, див. п.7.1.2

45% (для 4 пов)
	В залежності від розмірів ділянок див. п.7.4 зонінгу

495 люд/га (для 4 пов.)
	
	Ж-2
	4 пов включно (не вище 15м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 18м до гребеня даху);

регламенти обмежень див. Г-1
	В залежності від поверховості, див. п.7.1.2

45% (для 4 пов)
	В залежності від розмірів ділянок див. п.7.4 зонінгу

495 люд/га (для 4 пов.)

	Ж-3
	9(10) пов.; 

регламенти обмежень див. Г-1
	В залежності від поверховості, див. п.7.1.2

35% (для 9 пов)
	В залежності від поверховості див. п.7.4

820 люд/га (для 9 пов.)
	
	Ж-3
	9(10) пов. включно (не вище 35м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), надбудови для інженерного облаштування – не вище 37м); 

регламенти обмежень див. Г-1

	В залежності від поверховості, див. п.7.1.2

35% (для 9 пов)
	В залежності від поверховості див. п.7.4

820 люд/га (для 9 пов.)

	Ж-4
	16 пов.;

регламенти обмежень див. Г-1
	В залежності від поверховості, див. п.7.1.2

23% (для 16 пов)
	В залежності від поверховості див. п.7.4

862 люд/га (для 16 пов.)
	
	Ж-4
	16 пов. включно (не вище 55м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), надбудови для інженерного облаштування не вище 57м);

регламенти обмежень див. Г-1

	В залежності від поверховості, див. п.7.1.2

23% (для 16 пов)
	В залежності від поверховості див. п.7.4

862 люд/га (для 16 пов.)

	Ж-5
	4 пов.;

регламенти обмежень див. Г-1
	В залежності від поверховості див. п.7.1.2 

45% (для 4 пов)
	В залежності від поверховості див. п.7.4

495 люд/га (для 4 пов.)
	
	Ж-5
	4 пов. включно (не вище 15м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 18м до гребеня даху);

регламенти обмежень див. Г-1
	В залежності від поверховості див. п.7.1.2 

45% (для 4 пов)
	В залежності від поверховості див. п.7.4

495 люд/га (для 4 пов.)


Примітки:

· План блакитних ліній на територію міста буде розроблено в складі зонінгу Галицького району з врахуванням матеріалів історико-архітектурного опорного плану, який на даний час знаходиться в стадії розроблення.
Секретар ради
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